**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2024**

**Processo de Licitação nº 172/2024**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
|  | **Cones de sinalização viária** - confeccionado em pvc extra flexível (dobrável sem prejuízo do formato), na cor laranja, proteção contra raios uvs, c/ altura entre 70 e 76 cm, conforme nbr 15071, massa do cone deverá ter entre 3kg e 4kg, topo c/ abertura de 3 a 4 cm de diâmetro p/ encaixe de sinalizador. Base de apoio do tipo quadrada plana, medindo 40 cm c/ variação máxima permitida de + ou - 2 cm, sustentação através de 8 sapatas sendo 4 nos cantos a 4 distribuídas proporcionalmente, o cone devera receber aplicação de 2 faixas reflexivas auto-adesivas branca aplicadas em local rebaixado, com refletividade mín. De 500 candelas/lux/m2 (método astm e 810) ângulos de 0,2 graus - 0,4 graus, constituído por lentes microesfericas (nbr 14644 abnt), cada colar devera medir 10cm de largura. Cone confeccionado em peça única sem emendas aparente, no cone deverá aparecer na parte inferior o nome do fabricante, modelo do cone e data da fabricação, garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses, o cone deverá estar de acordo com a norma nbr 15071 da abnt. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Fita p/ sinalização -** feita em polietileno medindo 7 cm x 200 m de cor amarela e preta (zebrada) | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Garfo p/ rolo de pintura 23cm** - c/ adaptador de rosca p/ fixação do cabo. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | **Tinta acrílica semi brilho 18 l** - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. | Galão | 100 |  |  |  |
|  | **Tinta acrílica fosca 18l** - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. . | Galão | 150 |  |  |  |
|  | **Tinta p/ piso e pavimento semi brilho 18l premium** - c/ acabamento antiderrapante e resistência a abrasão. Fabricada conforme norma 368/2000 do dner, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. | Galão | 100 |  |  |  |
|  | **Rolo p/ pintura de lã c/ cabo 23cm -** c/ rolo de 23 cm em termoplástico, c/ cobertura uniforme sendo 100% lã de carneiro, tendo um cabo em termoplástico. | Unidade | 70 |  |  |  |
|  | **Resina acrílica incolo**r **impermeabilizante 3,6l** - tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Galão | 25 |  |  |  |
|  | **Pincel p/ pintura de parede -**  tamanho 3” á 3 ½”, média de 8 cm, c/ virola de alumínio ou aço estanhado, e cabo de plástico ou madeira. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | **Tinta demarcação viária branca 18l -** base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor branca. | Galão | 200 |  |  |  |
|  | **Tinta demarcação viária preta** **18l** - base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor preta. | Galão | 10 |  |  |  |
|  | **Tinta demarcação viária amarela** **18l** - base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor amarela. | Galão | 100 |  |  |  |
|  | **Tinta p/ demarcação viária azul 18l**- base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor azul. | Galão | 10 |  |  |  |
|  | **Thinner p/ tinta viária 18l -** para diluição compatível c/ tinta viária, fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Próprio para tinta viária. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. | Galão | 50 |  |  |  |
|  | **Tinta automotiva 3,6l**- esmalte automotivo de alta resistência, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. | Galão | 200 |  |  |  |
|  | **Thinner p/**  **tinta sintética 5l -** para diluição de tinta esmalte automotiva, fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. | Galão | 80 |  |  |  |
|  | **Tinta p/ piso pavimentos** **fosca 18l** - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. | Galão | 150 |  |  |  |
|  | **Bandeja para pintura 23 cm** | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Bobina de papel Semi-kraft - 90 cm x 2,5 kg.** | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | **Broxa 800/2 -** Com cabo plástico; Com Monofilamento bicolor, Em conformidade com as normas ABNT NBR. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Fita crepe 48 x 40 automotiva de cor amarela** | Unidade | 18 |  |  |  |
|  | **Hipoclorito 5l -** Fabricado conforme norma da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | **Jimo cupim 5l –** Fabricado conforme norma da abnt nbr 14725-2:2009, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 150 |  |  |  |
|  | **Lixa d’água 220 –** Em folha, medindo aproximadamente 225 x 275mm, em grão 220. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Lixa 150 –** Em folha medindo aproximadamente 225 x 275mm, em grão 150. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Lixa d’água 180 –** Em folha, medindo aproximadamente 225X275 mm, em grão 180. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Massa corrida 1,4 kg** – Fabricado conforme as normas da abnt nbr, com registro no órgão competente. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Resina -** 3,6l a base de água**,** para pintura de pisos, telhados, fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Rolo de Espuma, 05 cm com cabo.** | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Rolo 09 cm anti gota com cabo.** | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Rolo 09 cm veludo com cabo.** | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Rolo espuma 09 cm com cabo** | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Rolo de lã 09 cm com cabo** | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | **Rolo de lã de 10 cm pele de carneiro** | Unidade | 130 |  |  |  |
|  | **Rolo de lã de 15 cm com cabo** | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | **Rolo de espuma 23 cm com cabo** | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Selador Acrilíco 18 l** – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos. Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral, a serem emassadas ou pintadas. Fabricado nas normas da abnt nbr 11702:2021 , tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Solvente aguarrás 0,9l -** Utilizado na diluição de tintas, vernizes e fundos e limpeza de equipamentos de pintura. Fabricada conforme norma abnt nbr. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Solvente aguarrás 5l -** Utilizado na diluição de tintas, vernizes, fundos e limpeza de equipamentos de pintura. Fabricada conforme norma abnt nbr | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Thinner embalagem de 900 ml -** Fabricado nas normas da abnt nbr,tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Tinta seda base de água 3,2 l -** indicada para superfícies de concreto aparente, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, textura acrílica, para áreas internas e externas. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Tinta esmalte sintética brilhante 3,2l** - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Tinta esmalte sintética 3,6l -** indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Tinta esmalte brilhante 0,9l cor vermelha** - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Tinta Esmalte Brilhante 3,6l** - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 80 |  |  |  |
|  | **Tinta Pinta Piso 18 l** - indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados de quadras poliesportivas e demais superfícies de concreto. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 150 |  |  |  |
|  | **Tinta Pinta Piso 3,6 l -** indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados de quadras poliesportivas e demais superfícies de concreto. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher pela no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 150 |  |  |  |
|  | **Tinta Semi-Brilho 3,6 l** - indicada para superfícies de reboco, concreto aparente, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, textura acrílica, para áreas internas e externas. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 150 |  |  |  |
|  | **Trincha 2 ½”** | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Trincha 2”** | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Verniz premium cor mogno 3,6l** - indicado para proteger superfícies de madeira, composto por resinas alquídicas de óleos vegetais, solvestes de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, e aditivos. Fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | **Verniz 3,6l -** indicado para proteger superfícies externas e internas de madeira, composto por resinas alquídicas de óleos vegetais, solvestes de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, e aditivos. Fabricado nas normas da abnt nb. Cor a escolher na solicitação, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. | Unidade | 50 |  |  |  |

**Valor total:**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_/20\_\_\_**

**Processo de Licitação nº \_\_\_/20\_\_\_\_\_**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO III – DECLARAÇÕES**

Ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS CADASTRAIS** | | | | |
| **Nome empresarial:** | | | | |
| **Endereço:** | | **Cidade:** | | **UF:** |
| **Telefone:** | **Celular:** | | **E-mail:** | |
| **Banco:** | **Agência:** | | **Conta Corrente:** | |
| **CNPJ:** | **Inscrição Estadual (se houver):** | | | |

# DECLARA, para os devidos fins:

* + 1. QUE não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 68, VI, da Lei Federal 14.133/2021;
    2. QUE até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
    3. QUE recebeu todos os documentos e informações, sendo orientado acerca de todas as regras, direitos e obrigações previstas neste Edital de \_\_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_/20\_\_\_, acatando-as em sua totalidade;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_.

Nome, identificação e assinatura do interessado